采购安装排烟设施的公告附件

**附件1：**

 **法定代表人授权书**

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（报名人名称）的在下面签字的（法定人代表姓名、职务）代表本公司授权（报名人名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的采购报名，以本公司名义处理一切与之有关的事务。　　本授权书于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日生效，特此声明。

法定代表人签字(或盖章)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被授权人签字\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

报名单位公章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传　　　　真：

电　　　　话：

**附件2：**

**阳 光 宣 言**

一、 不以向华润员工及其亲属提供任何个人利益的方式谋求与华润的合作关系。

二、 不与华润员工就标底、其他单位的投标书等商业秘密及合同中的条款进行私下商谈或者达成默契。

三、 不与其他单位串通投标，不采取恶性竞争等不正当手段竞争业务。

四、 不向华润员工或其请托人、代理人提供好处费、回扣、现金及有价证券、支付凭证、贵重礼物。不向华润员工及其亲属提供可能影响其公正履行职务行为的宴请和娱乐、体育、休闲、旅游活动。

五、 发现本单位人员有向华润员工行贿倾向、建议或行为的，应予以制止、批评教育；发现华润员工有索贿、受贿行为的，应坚决拒绝，并向华润相关领导或纪检监察部门举报。

报名人（盖章）：

 年 月 日

**附件3**

**无不良信用及违法记录证明**

致：北京医药集团有限责任公司

报名人名称参加项目名称，在此郑重声明：我公司近三年内未因自身的任何违约、违法、不良记录及违反商业道德的行为而导致合同解除或招致法律诉讼。

特此承诺！

报名人（盖章）：

 年 月 日

|  |
| --- |
| **华润医药新增排烟系统做法清单** |
| 序号 | 名称 | 单位 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 消防高温风机 | 台 | SDYF-I-NO.5 风量：10010m³/h 风压：402a 功率：2.2kW 转速：1450rpm | 1 | 　 | 　 | 厚度≥3㎜，两端柔性甲级不燃材料，密封垫片不燃材料，管道连接处自然连接 |
| 2 | 280°防火阀 | 套 | 630\*320 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 止回阀 | 个 | 直径500  | 1 | 　 | 　 | 280℃自动熔断 |
| 4 | 风机联动控制箱 | 套 | 800\*600\*200mm | 1 | 　 | 　 | 与消防主机联动，调试符合联动要求 |
| 5 | 防雨百叶 | 个 | 600\*600 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 远控多页排烟口 | 个 | 500\*（700+2500） | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 电缆 | 米 | ZR-YJV-5\*4 | 20 | 　 | 　 | 防火阻燃电缆 |
| 8 | 线管 | 米 | JDG32 | 18 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 镀锌钢板风管 | 平方 | 0.75mm | 18 | 　 | 　 | 不燃材料，耐火极限不小于1h |
| 10 | 墙体开洞及恢复 | 平方 | / | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 软连接 | 个 | 直径400  | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 吊顶拆除及恢复 | 平方 |  | 18 | 　 | 　 | 　 |
| 14 | 垃圾清运 | 次 |  | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 15 | 合计 |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 需对机械排烟设备设施进行安装，包含：安装排烟风机1台，止回阀1个，排烟风机280℃防火阀1个，联动排烟风口1个，室外排烟口1个，联动控制箱1个并与消防主机联动，排烟风管18㎡并安装其附属设施，电源线及控制线需满足使用要求，施工结束后对吊顶进行恢复并对垃圾进行清运。 |

**附件4**